固件版本：v26.5.44R
发布时间：2026.06.15
---------------------------------------------
升级型号: SWIT BM-H215HDR
---------------------------------------------

更新功能：

[20260615 v26.5.44R]
1. 新增了时间码颜色、亮度、透明度功能；
2. F1-F5快捷键新增多画面功能；
3. 优化了伪彩色方案；
4. 修复了payload ID解析异常的问题；
5. 修复了四画面下快速重复拔插信号线，偶发画面停留在最后一帧的问题；
6. 优化了对佳能相机HDMI信号的兼容性

[20260113 v24.5.42R]
1. 全自动校色功能增加支持JETI SPECBOS 2501探头
2. 修复了爱色丽X-rite i1自动校色后机器卡死的问题
3. Delog菜单增加user log选项

[20240628 v21.5.38R]
1.增加变形宽荧幕功能；
2.增加了F功能控制信道的功能；
3.增加了量化范围选项64-1023；
4.优化了RGB Gain/Bais以及CBS的调节精度；
5.优化了多画面功能设置菜单；
6.优化了音频表位置、环绕声位置、CIE位置、直方图位置、画中画位置的默认值；
7.优化了波形图透明度的默认值；

---------------------------------------------

升级步骤

1. 将程序包BM-H215HDR_v26.5.44R_2026_0612_0943复制到U盘根目录下，无需解压缩。注意：U盘需为FAT32文件系统，且U盘根目录下不可以有其他文件名以“BM-H215HDR_”开头的文件；
2. 将U盘插入监视器前面板USB接口，选择“菜单-系统设置-升级”，升级提示成功后关机重启；
3. 检查“菜单-状态”中的机器型号，此时应是“v26.5.44R”；
（完成）

---------------------------------------------
